ファームウェアアップデート方法

1. VideoVBOXFirmware(PAL)のアップデートを行います。
空のSDカードに[videovbox_fw_3.0.XX.vidup]ファイルを入れ、電源の入っているVideo VBOXに差し込みます。
アップデートは5分程度で終わります。アップデート後は電源の再投入を行ってください。

2. NTSCのカメラを利用している場合は、NTSC_upgradeのアップデートを行います。
空のSDカードに[NTSC.vidup]ファイルを入れ、電源の入っているVideo VBOXに差し込みます。
アップデートは2秒程度で終わります。アップデート後は電源の再投入を行ってください。

3. うるう秒ののアップデートを行います。
空のSDカードに[gpsutcoffset_XXsec.vidup]ファイルを入れ、電源の入っているVideo VBOXに差し込みます。
アップデートは2秒程度で終わります。アップデート後は電源の再投入を行ってください。